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ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ

ACEF3AV1-C(H)  .  ACEF4AV1-C(H)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

М О Д Е Л Ь
ACEF3AV1-C(H)
ACEF4AV1-C(H)

Рекомендуемая площадь

помещения (м²)
          ~30
          ~40

1. ВНЕШНИЙ ВИД

( Блоки устанавливаются внутри помещения
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JAVCTaHLMOHHOIO yrpaBreHust

CeeTro-6exeBbin (-C)



ACEF3AV1-C(H)

ACEF4AV1-C(H)

2. ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Очиститель воздуха предназначен для удаления сигаретного дыма, пыльцы и поддержания чистоты воздуха в помещении.

Недавно разработанная система оптического излучения двойного действия позволяет обеспечить высокую степень пылеулавливания, деодорирования и антибактериальной обработки воздуха в помещении.

В настоящее время люди все чаще задумываются о гигиенических условиях помещений, в которых они живут и работают, о чистоте воздуха, которым они дышат. Эта тенденция привела к повышенному спросу на очистители воздуха, и можно с уверенностью говорить о росте спроса в будущем.

DAIKIN разработал новый очиститель воздуха, обладающий повышенной степенью очистки и деодорирования воздуха благодаря использованию фотокаталитической системы двойного действия, состоящий из фотокатализатора и уникального электростатического фильтра с фотокаталитическим действием.

Очиститель воздуха не только улавливает частички пыли и дезодорирует воздух, а также очень эффективно удаляет токсичные газы, бактерии и вирусы. Увеличен срок службы фильтра и его эксплуатационная надежность.

Новый воздухоочиститель – это гарантия чистого и безопасного для здоровья воздуха, а также более комфортных условий дома и на работе.

· При использовании электростатического фильтра с фотокаталитическим действием эффективность пылеулавливания достигает 95( и более.

· По степени дезодорирования фотокаталитическая система двойного действия равняется 500 кондиционерным дезодорантам на основе активированного угля из скорлупы кокосового ореха.

· Срок службы электролитического фильтра с фотокаталитическим действием  4 года.

· Уровень рабочего шума 36 dB (ACEF3AV1) – самый низкий среди подобного оборудования.

( РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ                          ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
                     М о д е л ь
         Площадь помещения (м²)

               ACEF3AV1-C(H)
                    ~ 30

               ACEF4AV1-C(H)
                    ~ 40

2.1 ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА С ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДЕЗОДОРИРОВАНИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И УДАЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ.

С  Т  Р  У  К  Т  У  Р  А

Электростатический фильтр

     с фотокаталитическим

              действием
    Двойное действие

    фотокатализатора
Фотокаталитическая

          система

В системе применяется двухслойный фильтр, содержащий новые компоненты, при этом эффективность пылеулавливания чрезвычайно возрастает.

Двухслойный фильтр состоит из электростатического фильтра длительного срока службы и фильтра из окиси титана, что позволяет эффективно улавливать пыль, дезодорировать воздух, удалять токсичные газы и т.д.

Высокая эффективность фильтра при его незначительной толщине свидетельствует о превосходстве технологии.

Разработка тонкой и прочной ткани электрет сделала возможным появление сверхтонкого фильтра.

· Высокая плотность обеспечивает максимальное пылеулавливание
· Срок службы фильтра 4 года
Результатом совместного воздействия ультрафиолетовых лучей и окиси титана является чрезвычайно высокая степень дезодорирования воздуха, удаления токсичных газов и дезактивации бактерий и вирусов.
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1. Фильтр грубой очистки. Улавливает большие частицы пыли.
2. Электростатическая камера. Ионизирует мелкие частицы и различные микробы, находящиеся в воздухе.
3. Фотокаталитический фильтр на рулоне. Улавливает электрически заряженные частицы и микробы. Газообразные компоненты запаха и микробы обезвреживаются благодаря фотокатализу.
4. Фотокатализатор. Абсорбирует запах и полностью расщепляет его.
5. Специальная инверторная/ультрафиолетовая лампа. Активизирует фотокатализ.
УЛАВЛИВАНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ЧАСТИЧЕК ПЫЛИ

Удаляется до 95% микроскопических частичек пыли, включающей в себя сигаретный дым и пыльцу растений.

ДИАГРАММА УЛАВЛИВАНИЯ СИГАРЕТНОГО ДЫМА     (1
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Быстрое улавливание пыли.



Очиститель воздуха Daikin позволяет снизить



уровень загрязненности воздуха до нормы и



ниже за 12 минут. (Очиститель воздуха, не оснащенный



вентилятором, не способен быстро снизить уровень



                   загрязненности воздуха).
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( 1 Условия измерения:  Дым от выкуривания одной сигареты в помещении площадью 13 м² (естественная вентиляция выполняется раз в час).

         УДАЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ

Фотокатализатор удаляет вредный для здоровья человека выхлопной газ (NOx) и запахи отделочных материалов и покрытий в новых помещениях.

ДИАГРАММА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЫХЛОПНОГО ГАЗА  (3
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( 3 Условия измерения: 11-метровая комната с окнами, выходящими на проезжую часть, (частота естественной вентиляции: 0,3 раза/час). Во время измерения окно в комнате было открыто с целью проветривания в течение 5 минут.
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Воздухоочиститель фирмы Daikin



     снижает концентрацию выхлопного газа (NOx)



                до нормы и ниже только через 20 минут 

Д  Е  З  О  Д  О  Р  И  Р  О  В  А  Н  И  Е

Фотокатализатор эффективно расщепляет и удаляет неприятные запахи в помещении.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕНСОРНОГО АНАЛИЗА ЗАПАХОВ, ПРОВЕДЕННОГО С ПОМОЩЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

[image: image7.png]Mopens

ACEF3AV1-C(H)

ACEF4AV1-C(H)

OnekTponutaHue

14 220~240V 50Hz

HapyxHas naHesns

CeeTno-6exeBbli (TEMHO-CepbIi)

[abapuTHble pasmepsl

C NOACTaBKOW

(B)479% (A Y395 (H)184 6e3 noacTas (B)462 X ( A)395x (H)180

[ns nomeLLeHust nroLagbio

~30 m2

~40 m2

MoTpebnaemas mMowHocTs W

47

68

H

OhhekTBHOCTL NbineynasnvsaHus Y% 95%(ASH RAE Test)
BbICOKUIA cpenHuin HW3KMIA HOYHOWN PEXUM |  BBICOKWIA cpenHui HW3KMIA HOYHOW PEXUM
Pabounit Lym dB
36 29 23 18 43 37 28 18
(CDL Tun Bentunatop Sirocco
=
E BbicOKas cpepHsaa Hu3Kkaa HOYHON PEXUM BbiCOKas cpenHadA Huskasa HOYHON pexum
= Mpon3BognTENBHOCTL m3/mln
=
x 3.0 2.0 1.4 0.6 3.8 2.7 1.7 0.6
@ Tun nepesadn Mpamas nepepava
OUnbLTP rpyBoin OUUCTKN MonunponuneHoBas ceTka
OuneTp =
[esonopupytoLyuit .
bunLTP doToKaTanUTUYECKUi OUNLTP Ha PyIIoHe

MblneynaenuearoLLmii 3NemMeHT

BnekTpocTatuyecknii unbTp + GUNLTP U3 OKUCK TUTaHa

[laTumk aBTOMaTUYECKON PaboThl

[a30BbI  gaT4UMK

Karanusartop

OKMCb TUTaHa + creumarbHas MHBEPTOpPHasA/yNbTpady oneToBas namna

Bec, K

6.7

71

CTaHaapTHble NPUHaANEXHOCTY

WMHCTpYKUMS Mo aKkcnnyaTaumu, ukcHpytoLlas nnactuHa, 6ecnpoBogHOi NynsT OUCT. yNpaBneHus,
aepxarernb Ans nynsTa GUCT.yrpasnerus, Gatapes, KOMMIEKT LWYpPYNoB, (uibTp Ha pynoHe, noacTaska





Интенсивность запаха:

0 = отсутствие запаха

1 = едва уловимый запах

2 = можно видеть предмет, издающий

      запах

3 = легко уловимый запах

4 = сильный запах

5 = «ужасный» запах
      Дезодорирующее действие, равное

      действию 500 штук холодильных

      дезодорантов (активированный уголь

      из скорлупы кокоса) ( 2



(Согласно инструментальной методики определения силы запаха)

( 2 При выполнении испытания на ослабление запаха аммония (2 ppm) с использованием активированного угля из скорлупы кокоса в количестве дезодоранта, предназначенного для большой холодильной установки, прибл. 90 гр.

УДАЛЕНИЕ  БАКТЕРИЙ  И  ВИРУСОВ

Различные вирусы и микробы эффективно улавливаются , удаляются и дезактивируются.

· Клеточные мембраны улавливаемых микробов разрушаются в результате окисления при фотокатализе.
· Улавливаемые вирусы превращаются в комок протеина и дезактивируются путем окисления при фотокатализе. (Цель дезактивации – контроль за деятельностью вирусов).
2.2 ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ

      

     Фильтр представляет собой фотокаталитическую полосу ткани, обладающей  превосходным дезодорирующим  свойством и стойкостью к бактериям и вирусам. Срок службы одной полосы фильтра – 8 месяцев. Одного рулона фильтров хватит приблизительно на 4 года 

( (8 месяцев х 6 раз)

( : Если воздухоочиститель работает в автоматическом режиме 7 часов в день (Срок службы зависит от условий работы)

2.3 БЕСШУМНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ НОЧНОЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ


В ночном режиме работы воздухоочиститель чрезвычайно экономичен и абсолютно бесшумен. Уровень рабочего шума такой же, как и у воздухоочистителя ионного типа (без вентилятора). Тишина при работе данного воздухоочистителя сравнима с вечерней тишиной загородом, а именно, 18 dB. Такой уровень шума не потревожит даже самый чуткий сон.

2.4 ФУНКЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Датчик сигаретного дыма определяет загрязнение (запах сигаретного дыма и жизнедеятельности человека) воздуха в помещении. Индикатором степени загрязненности воздуха является цвет лампочки, расположенной на панели. В зависимости от степени загрязненности воздуха воздухоочиститель автоматически включается в один из четырех режимов работы : высокий, умеренный, низкий или бесшумный (ночной).

2.5 ДРУГИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ МАКСИМАЛЬНО УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ

· Настройка режима : Можно выбрать режим улавливания табачного дыма или пыльцы растений в зависимости от состояния воздуха в помещении.


· Таймер ВЫКЛ: Для экономичной работы воздухоочистителя необходимо воспользоваться таймером, который можно установить на 1, 2 или 4 часа, после чего произойдет автоматическое отключение агрегата.
· Расположение выключателей на корпусе: В случае если пульт дистанционного управления утерян, или его просто нет под рукой, Вы можете включить/выключить, а также переключить режим с помощью выключателей, находящихся на корпусе воздухоочистителя.

· Моющаяся панель: Панель можно мыть слегка теплой водой. Suction port, находящийся на передней панели, съемный.

· Индикатор замены фильтра: При необходимости замены фильтра загорается лампочка.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание: Замер рабочего шума производится на расстоянии 1 метра от середины передней панели воздухоочистителя.

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.


ACEF3AV1-C(H)
ACEF4AV1-C(H)

Фильтр на рулоне
     KAC 12A
     KAC 13A







